Приложение 2

**Техническая спецификация  
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 262014.000.000001 |
| Наименование товара\* | Модуль контроля автоматики |
| Единица измерения\* | шт. |
| Количество (объем)\* | 15 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | DDP |
| Срок поставки\* | 60 календарных дней |
| Место поставки товара\* |  |
| Размер авансового платежа\* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Рабочий интервал температуры помещения:  от +5°C до +50°С;  Рабочий интервал датчиков температур:  от - 55 0С до 125 0С;  Рабочий интервал датчика влажности:  от 0% до 100 %;  Внутренняя память: не менее 4 Мб;  Поддержка установки SD карт – да;  Возможность подключения не менее трех датчиков температуры по интерфейсу 1WIRE  **Описание портов:**  Ethernet порты - не менее 1 шт;  USB - не менее 1 шт;  RS-232 (Modbus RTU) - не менее 1 шт;  RS-485 (Modbus RTU) - не менее 1 шт;  Релейные контакты - но не менее 4 шт;  “Сухие” контакты - не менее 8 шт;  Аналоговые входы (0-12В) - не менее 8 шт. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Модуль контроля автоматики предназначен для мониторинга оборудования сухих контактов и датчиков.  Приобретается для замены вышедшего из строя оборудования. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих.  Рабочий интервал температуры помещения:  от +5°C до +50°С;  Рабочий интервал датчиков температур:  от - 55 0С до +125 0С;  Рабочий интервал датчика влажности:  от 0% до 100 %;  Внутренняя память: не менее 4 Мб;  Поддержка установки SD карт – да;  Возможность подключения не менее трех датчиков температуры по интерфейсу 1WIRE  **Описание портов:**  Ethernet порты - не менее 1 шт;  USB - не менее 1 шт;  RS-232 (Modbus RTU) - не менее1 шт;  RS-485 (Modbus RTU) - не менее 1 шт;  Релейные контакты - но не менее 4 шт;  “Сухие” контакты - не менее 8 шт;  Аналоговые входы (0-12В) - не менее 8 шт. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный.  Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.